麦芯类型：动圈式

Modulation Mode：Moving Coil

指向特性：单一指向

Directivity：One direction

频率响应：50Hz-15KHz

Frequency Response：50Hz-15KHz

输出阻抗：600Ω

Output Impedance：600Ω

灵敏度：-52±3dB(at 1KHz)

Sensitivity：-52±3dB(at 1KHz)